**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на разработку проектно-сметной документации по объекту «Техническая модернизация очистных сооружений канализации в д. Голубы с применением ПГФ»**

**Заказчик**: Мостовское районное предприятие жилищно-коммунального хозяйства (Мостовское РУП ЖКХ)

**Плательщик**: Мостовский райисполком

Закупка проводится в рамках проекта «Участие общественности и эффективное управление водными ресурсами в Мостовском районе», финансируемого Европейским Союзом.

Предложения принимаются в срок до **19 августа 2020г. (включительно) на электронную почту (petrakova-z@mail.ru).**При возникновении вопросов можно обращаться по телефону +375 29 124 16 07 (Жанна Петракова).При подаче предложения по e-mail просим пересылать файлы в формате pdf, не содержащие вирусов и искаженных данных. Просим самостоятельно убедиться в том, что Ваше предложение доставлено по указанному выше адресу до крайнего срока подачи предложений.

Просим Вас принять во внимание следующие требования и условия, относящиеся к поставке указанных выше услуг (отмеченные в списке):

|  |  |
| --- | --- |
| Условия | Разработка проектно-сметной документации по объекту «Техническая модернизация очистных сооруженийканализации в д. Голубы сприменениемПГФ»  |
| Адрес  | Деревня Голубы Мостовского района Гродненской области , координаты: 53.4692, 24.9347  |
| Срокпроектирования(может быть согласован дополнительно) | не более 30 календарных дней после заключения договора |
| Сведения о функциональном назначении объекта  | Предназначены для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод от жилых домов деревни Голубы |
| Сводная ведомость инженерных нагрузок объектапри возведении, реконструкции и реставрации, содержащая расчетные показатели нагрузок инженерного оборудования объекта | Установленная пропускная способность очистных сооружений – 50 м3/сут, фактическая - 15 м3/сут. Численность жителей, обслуживаемых системой водоотведения – 25 человек. |
| Потребность в земельных ресурсах (с соответствующим обоснованием примерного размера земельного участка и сроков его использования) | На месте существующих карт полей фильтрации.Требуемая площадь песчано-гравийного фильтра 100 м² ( из расчета 4 м² на человека) |
| Требования к накопительным емкостям | Заменить септик с заменой коммуникаций(при необходимости предусмотреть дополнительную накопительная емкость, септик, бак). |
| Требования к доочистке | Установить систему доочистки с использованием песчано-гравийного фильтра согласно ТКП-45-4.01-51-2007 |
| Иные требования | Требуется установка информационного стенда на котором будет представлена информация обочистных сооружениях(схема работы, описание, принцип работы), информация о проекте (предоставляется заказчиком). |
| Предпочтительная валюта предложения | Белорусский рубль |
| Вся документация, включая чертежи, каталоги, инструкции, руководства пользователя, должны быть на одном из следующих языков | РусскийБелорусский |
| Документы, входящие в состав предложения | Информация об опыте организации в областипроектированиясистем очистных сооружений хоз-бытовых канализаций; Информация об технических, производственных ресурсах организации (транспортные средства, техника, инструмент и и.д.); Копия свидетельства о регистрации компании; Условия гарантийного обслуживания (сроки ремонта или замены неисправного товара, место оказания сервисных услуг и т.п.) и информация об авторизованном представителе Производителя/ Поставщика (наименование, месторасположение, контактные данные), ответственном за гарантийное и послегарантийное обслуживание, в стране использования товара или в ближайшей стране;Документальное подтверждение финансовой состоятельности Претендента*может быть запрошено* Заказчиком / Плательщиком дополнительно. |
| Требования к участнику тендера | Участник тендера должен соответствовать следующим параметрам:- обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора;- не являться неплатежеспособными, банкротами, не находиться в процессе ликвидации или реорганизации;- на имущество Участника не должен быть наложен арест, его экономическая деятельность не должна быть приостановлена;- обладать необходимыми лицензиями и сертификатами для выполнения услуг;- обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые). |
| Информация, необходимая для участия в тендере | - ценовое предложение;- ожидаемые сроки выполнения работ (проектирования);- реквизиты организации;- копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица, копии лицензий и сертификатов (при наличии). |
| Условия оплаты | Предложение должно быть подано без НДС в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 22.10.2003 № 460 «О международной технической помощи, предоставляемой Республике Беларусь».Предпочтение будет отдано участнику тендера, предложившему предоплату не более 30%. |
| Источник финансирования | Средства международной технической помощи. |
| Штрафные санкции | 0,1% от стоимости контракта за каждый день просрочки выполнения услуг, при просрочке, не превышающей 1 календарный месяц, но не более стоимости контракта. После этого контракт может быть расторгнут. |
| Критерии оценки | Техническое соответствиеСоответствие требованиям Запроса коммерческого предложения, наименьшая цена |
| Условия осуществления оплаты | Письменная приемка проектно-сметной документации, произведенная на основе полного соответствия услуг требованиям контракта. |
| Контактное лицо для запроса дополнительной информации(запросы могут быть только в письменной форме) | Грико Геннадий Владимирович, тел. +375151564742;Петракова Жанна Афанасьевна, тел. +375151564730 |